LEDON 19001055 LED DRIVER 220-240V CC 1050mA 30-40VDC LUX ADAPT

Konverter zum Betrieb der LED-Rasterleuchte mit tageslichtabhängiger Lichtstrom-Abgabe bei 1050mA/30-42 V DC sekundär; Nennspannung primär 220-240V AC; Integrierter, äußerlich nicht sichtbarer, Helligkeitssensor steuert den Lichtstrom ergänzend zum natürlichen Tageslicht und gewährleistet ein konstantes gesamtes Beleuchtungsniveau (wahlweise Ziel Lux-Werte: 500lx / 450lx / 400 lx / 350lx / 300lx / 250lx / 200lx / 150lx); Grundbeleuchtung 15%; Schutzklasse 2; durchverdrahtbar; Lebensdauer 50.000 h; Abmessungen: 202 x 58 x 30 mm, Gewicht: 0,25 kg.