LEDON GALILEO ROUND 29001394 LED PANEL 400 2900LM/110D/840 800MA ohne Betriebsgerät

Runde, flache LED Leuchte zum Deckeneinbau- oder -aufbau sowie zur abgehängten Montage mit optionalem Zubehör. Leuchtenkörper aus Aluminium, weiß (RAL9016), pulverbeschichtet, sehr flache und kompakte Bauweise mit Ø 400 mm und einer Leuchtenkörperhöhe von 12 mm. Deckeneinbau oder -aufbau mit Deckenwanne Ø 188 mm und Höhe von 43 mm. Befestigung des Leuchtenkörpers über Bajonettverschlusstechnik. Leuchtenhöhe gesamt 55 mm. Harmonische Lichtwirkung durch homogen ausgeleuchtetem Lichtaustritt mit mikroprismatischer Schicht. Blendwert UGR <25; LED Lebensdauer 50.000 h (L70/B10); Leuchten Lichtstrom 2900 lm; Leuchten Lichtausbeute 97 lm/W; Farbwiedergabe Ra 80; Lichtfarbe neutralweiß; Farbtemperatur 4000 K; Abstrahlwinkel 110°; Flackerfrei (< 165 Hz); Umgebungstemperatur (ta) -20 °C - +40 °C; Schutzart IP20; Gewicht: 3,1 kg;

Betriebsgerätempfehlung:

Art. Nr. 29001396 LED DRIVER 220-240V CC 800mA 30-42VDC, nicht dimmbar

Art. Nr. 29001502 LED DRIVER 220-240V CC 800mA 25-50VDC DALI, dimmbar DALI, switchDIM