LEDON ARMSTRONG Trend 29001215 LED MPB 1500 42W/90D/840 230V TW

LED-Decken- und Wandleuchte für Feuchtraum-Standardanwendungen; für Decken- und Wand- sowie abgehängte Montage; Deckenbefestigung mit beiliegenden Montageklammern möglich; Installation durch beidseitigen Drehverschluss; Schnellmontage mit 3-poliger Steckklemme; geeignet für Durchgangsverdrahtung (bis max. 16A pro Phase belastbar); geschlossenes Gehäuse aus Polycarbonat (PC); UV-beständig; D-Kennzeichen; Schutzart IP65; Schutzklasse SK I; Stoßfestigkeit IK08; Lebensdauer 50.000 h (L80/B10); Leuchten Lichtstrom 5000 lm; Anschlussleistung 42 W; Leuchten Lichtausbeute 119 lm/W; Vereinheitlichter Blendwert UGR <25; Farbwiedergabe Ra 80; Lichtfarbe neutralweiß; Farbtemperatur 4000 K; Abstrahlwinkel 90°; Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C; Abmessungen: 1500 x 83,3 x 61 mm, Gewicht: 2,8 kg.