LEDON 29001408 LED LLS 1500 5PH BLANK COVER

Tragschiene mit Leerabdeckung 1500 mm für LED-Lichtbandsystem zur Überbrückung unbestückter Bandeinheiten; Schnellmontage durch einfaches Zusammenstecken der vorkonfektionierten Einheit aus Leerabdeckung und 5-polig verdrahteter Tragschiene; selbsttätige elektrische Verbindung durch Steckkontakte; Abdeckung aus PMMA; Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech (RAL9016); Schutzart IP20; Leiterquerschnitte 2,5 mm²; Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C; Abmessungen: 1500 x 70 x 54 mm, Gewicht: 2,10 kg.