LEDON FLEMING 29001389 LED WSL 898 52W/90D/857 230V

LED-Systemleuchte für Arbeitsplatzanwendungen mit LED-Konverter in Gehäuse montiert; Gehäuse aus stranggepresstem Aluminiumprofil, Acrylglasabdeckung mit Blendfreigitter; Anschluss GST 18i3F; Daisychain-Kaskadieroption; Befestigung über Halterungsnut für handelsübliche Profilsysteme; Schutzart IP42; Lebensdauer 50.000 h; Leuchten Lichtstrom 5200 lm; Anschlussleistung 52 W; Leuchten Lichtausbeute 100 lm/W; Farbwiedergabe Ra 80; Lichtfarbe neutralweiß; Farbtemperatur 5700 K; Flackerfrei (< 165 Hz); Abstrahlwinkel 90°; Blendwert UGR <19; Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C; Abmessungen: 898x135x45mm, Gewicht: 4,2 kg; Made in Austria.