LEDON 29001284 LED FDL 180 1300LM/110D/840 350MA ohne Betriebsgerät

LED Deckeneinbau Downlight mit Haltefedern für Deckenstärken von 10-20 mm; Einsatz bei limitiertem Platz in der Decke: Einbautiefe nur 24 mm (ohne Konverter); sehr flache und kompakte Bauweise mit einer sichtbaren Höhe von nur 3 mm; hochwertiger, weiß (RAL 9016) beschichteter Aluminium-Rahmen; beste Lichtqualität und homogene Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche; UV-beständig; Schutzart IP44; Stoßfestigkeit IK05; Leuchten Lichtstrom 1300 lm; Anschlussleistung 12,5 W; Leuchten Lichtausbeute 104 lm/W; Farbwiedergabe Ra 80; Lichtfarbe neutralweiß; Farbtemperatur 4000 K; Abstrahlwinkel 110°; Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C; Abmessungen: Ø 180 x 24 mm, Deckenausschnitt: Ø 165-170 mm; Gewicht: 300 g.

Betriebsgerätempfehlung:

Art. Nr. 29001332 LED DRIVER 220-240V CC 350mA 25-43VDC, nicht dimmbar, 50.000h, flackerfrei

Art. Nr. 29001166 LED DRIVER 110-240V CC 350mA 2-43VDC DALI, dimmbar DALI, 50.000h, flackerfrei

Art. Nr. 29001164 LED DRIVER 110-240V CC 350mA 2-43VDC 1-10V&PUSH, dimmbar 1-10V, Push-Dim, 50.000h, flackerfrei