LEDON 29001188 LED MPR 1560 45W/140D/840 230V DALI

LED-Decken- und Wandleuchte für Feuchtraum-Standardanwendungen; DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter in Gehäuse montiert; zusätzlich mit Korridor-Funktion und dimmbar mittels Touch-DIM-Funktion; für Decken- und Wand- sowie abgehängte Montage; Deckenbefestigung mit beiliegenden Montageklammern möglich; Schnellmontage mit 5-poliger und 2-poliger Steckklemme, geeignet für Durchgangsverdrahtung; Kabeleinführung von links und rechts sowie von hinten möglich; Kabelverschraubungen im Lieferumfang inbegriffen; Fallsicherung des Kunststoffdiffusor sowie des LED/Treiber Bleches; Gehäusematerial aus Polycarbonat (PC) und Metall; Verschlussklammern aus rostfreiem Stahl; UV-beständig; D-Kennzeichen; Schutzart IP65; Schutzklasse SK I; Stoßfestigkeit IK08; Lebensdauer 50.000 h; Leuchten Lichtstrom 5600 lm; Anschlussleistung 45 W; Leuchten Lichtausbeute 124 lm/W; Farbwiedergabe Ra 80; Lichtfarbe neutralweiß; Farbtemperatur 4000 K; Abstrahlwinkel 140°; Umgebungstemperatur: -20°C bis +35°C; Abmessungen: 1560 x 120 x 108 mm, Gewicht: 2,76 kg.