LEDON 29001364 LED MPR 1477 50W/120D/840 230V

LED-Decken- und Wandleuchte für Feuchtraum-Standardanwendungen mit LED-Konverter im Gehäuse; für Decken- und Wand- sowie abgehängte Montage; Deckenbefestigung mit beiliegenden Montageklammern möglich; Schnellmontage mit 5-poliger Steckklemme, geeignet für Durchgangsverdrahtung; Kabeleinführung von links und rechts sowie von hinten möglich; Kabeltülle im Lieferumfang inbegriffen; Fallsicherung des LED/Treiber Bleches; Gehäusematerial aus Polycarbonat (PC) und Metall; Verschlussklammern aus rostfreiem Stahl V2A; UV-beständig; D-Kennzeichen; Schutzart IP66; Schutzklasse SK I; Stoßfestigkeit IK08; Lebensdauer 50.000 h; Leuchten Lichtstrom 6200 lm; Anschlussleistung 50 W; Leuchten Lichtausbeute 124 lm/W; Farbwiedergabe Ra 80; Lichtfarbe neutralweiß; Farbtemperatur 4000 K; Abstrahlwinkel 120°; Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C; Abmessungen: 1477 x 85 x 86 mm, Gewicht: 2,13 kg.