LEDON 29001320 LED BACKLIGHT 120 800LM/110D/840 1050MA

Zubehör für abgehängte Montage der LED-Rasterleuchte mit 20% Lichtstreuung nach oben; Installation zwischen Rasterleuchte und Konverter; Backlight verwendet 210mA der Konverter Gesamt-Stromstärke; LED-Lebensdauer 50.000 h; Leuchten Lichtstrom: 800 lm; Farbwiedergabe Ra 85; Lichtfarbe neutralweiß; Farbtemperatur 4000 K; Abstrahlwinkel 110°; Abmessungen: Ø120 x 18 mm, Gewicht: 210 g.