LEDON COLUMBUS Comfort 29001385 LED CWL 500 4000LM/D-I/840 230V EMY MS

Runde LED-Decken- und Wandleuchte, ohne sichtbare Schrauben; Befestigung an Wand oder Decke mit Bajonettverschluss; Notstromtauglich (DC Betrieb) für Einzelbatterie; Notlichtbetriebsdauer 3h; integrierter Bewegungsmelder mit optionalen Einstellungen über DIP Switch für Erfassungsbereich, Empfindlichkeit, Leuchtdauer, Helligkeitssensor; Schutzklasse SK I; Hochwertiger, weiß (RAL 9016) beschichteter Rahmen aus Aluminium, Lichtaustrittsfläche aus Kunststoff (PC); Leuchten Lichtstrom 4000 lm mit indirekt Anteil; Anschlussleistung 34 W; Leuchten Lichtausbeute 117 lm/W; Farbwiedergabe Ra >80; Lichtfarbe neutralweiß; Farbtemperatur 4000 K; LED-Lebensdauer 50.000 h (L80/B10); Abstrahlwinkel 110°; Flackerfrei (< 165 Hz); homogene Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche; UGR <25; Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C; Abmessungen: Ø 500 x 96 mm, Gewicht 6,12 kg.