LEDON PICCARD PURE 29001513 LED HIGH BAY 250 100W/60D/840 230V

LED High Bay; LED-Konverter an Gehäuse montiert; schnelle und einfache Montage und Inbetriebnahme durch vorinstalliertes 3m Anschlusskabel und Ein-Punkt-Abhängung mit Schraubring; Haltebügel mit einstellbarem Winkel für Wand- und Deckenmontage optional erhältlich; geschlossene, hocheffiziente Linsenoptik aus Polycarbonat; hochwertiges, schwarzes Kühlgehäuse aus Aluminium; ausgezeichnetes Thermomanagement; geeignet für Umgebungstemperaturen von -30 °C bis +40 °C; Schutzart IP65; Stoßfestigkeit IK08; Schutzklasse SK I; Lebensdauer 80.000 h (L80/B10); Leuchten Lichtstrom 15000 lm; Anschlussleistung 100 W; Leuchten Lichtausbeute 150 lm/W; Farbwiedergabe Ra 80; Lichtfarbe neutralweiß; Farbtemperatur 4000 K; Abstrahlwinkel 60°; Flackerfrei (< 165 Hz); Abmessungen Ø 250 x 178 mm, Gewicht 2,80 kg.