LEDON 29001298 LED MDL 225x225 2000LM/110D/840 700MA ohne Betriebsgerät

LED Aufbau-Downlight inklusive Befestigungsmaterial; kompakte Bauweise mit hochwertigem, weiß (RAL 9016) beschichtetem Aluminium-Rahmen; beste Lichtqualität und homogene Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche; UV-beständig; Schutzart IP44; Stoßfestigkeit IK05; Leuchten Lichtstrom 2000 lm; Anschlussleistung 18,5 W; Leuchten Lichtausbeute 108 lm/W; Farbwiedergabe Ra 80; Lichtfarbe neutralweiß; Farbtemperatur 4000 K; Abstrahlwinkel 110°; Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C; Abmessungen: 225 x 225 x 35 mm; Gewicht: 640 g.

Betriebsgerätempfehlung:

Art. Nr. 29001327 LED DRIVER 220-240V CC 700MA 2-44VDC, nicht dimmbar, 50.000h, flackerfrei

Art. Nr. 29001167 LED DRIVER 110-240V CC 700mA 2-28VDC DALI, dimmbar DALI, 50.000h, flackerfrei

Art. Nr. 29001165 LED DRIVER 110-240V CC 700mA 2-29VDC 1-10V&PUSH, dimmbar 1-10V, Push-Dim, 50.000h, flackerfrei