LEDON 29001240 LED PANEL 620x620 4000LM/90D/840 1050MA ohne Betriebsgerät

LED Deckeneinbauleuchte mit mikroprismatischer Schicht für Moduldecken mit verdecktem oder sichtbarem Trägersystem und ähnliche Konstruktionen. Hochwertiger, weiß (RAL 9016) beschichteter Rahmen aus Aluminium. Sehr flache und kompakte Bauweise mit einer Gesamthöhe von 9 mm. Beste Lichtqualität mit exakter Entblendung und homogener Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche. Bildschirmarbeitsplatztauglich mit einem Blendwert von UGR <19. LED-Lebensdauer 50.000 h (L80/B10); Leuchten Lichtstrom 4000 lm; Leuchten Lichtausbeute 121 lm/W; Farbwiedergabe Ra 85; Lichtfarbe neutralweiß; Farbtemperatur 4000 K; Abstrahlwinkel 90°; Flackerfrei (< 165 Hz); Abmessungen: 620 x 620 x 9 mm, Gewicht: 4,05 kg; Befestigungsset für Einbau, Aufbau, Abhängung ist separat zu bestellen.

Betriebsgerätempfehlung:

Art. Nr. 19001040 LED DRIVER 100-240V CC 1050mA 24-42VDC, nicht dimmbar

Art. Nr. 29001075 LED DRIVER 220-240V CC 1050mA 25-43VDC DALI, dimmbar DALI, switchDIM

Art. Nr. 29001201 LED DRIVER 220-240V CC 1050mA 2-57VDC 1-10V&PUSH, dimmbar 1-10V, Push-Dim

Art. Nr. 19001055 LED DRIVER 220-240V CC 1050mA 30-40VDC LUX ADAPT, LUX ADAPT