LEDON 29001664 LED MPR 1477 51W/120D/840 230V

LED-Decken- und Wandleuchte für Feuchtraum-Anwendungen inkl. LED-Konverter im Gehäuse; für Decken- und Wand- sowie abgehängte Montage; inkl. Montageklammern für Deckenbefestigung; Schnellmontage mit 5-poliger Steckklemme, Durchgangsverdrahtung möglich ; Kabeleinführung von links und rechts sowie von hinten möglich; Kabelverschraubung inbegriffen; Fallsicherung des LED/Treiber Bleches; Gehäusematerial aus Polycarbonat (PC) und Metall; Verschlussklammern aus rostfreiem Stahl V2A; UV-neutral; D-Kennzeichen; Schutzart IP66; IFS-Konformität; Schutzklasse SK I; Stoßfestigkeit IK08; L70/B10 bei Betrieb 50.000 h; Leuchten Lichtstrom 6800 lm; Anschlussleistung 51 W; Leuchten Lichtausbeute 133 lm/W; Farbwiedergabe Ra 80; Farbtemperatur 4000 K (neutralweiß); Abstrahlwinkel 120°; Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C; Abmessungen: 1477 x 85 x 86 mm, Gewicht: 2,13 kg.