LEDON NEWTON Xtreme 29001577 LED Downlight Ø 145 mm**,** 17W/60D/840 230V

LED Downlight; schnelle, einfache Montage und Inbetriebnahme des LED Konverters durch vorinstalliertes Anschlusskabel; hocheffizienter Reflektor aus Aluminium; hochwertiges, schwarzes Kühlgehäuse aus Aluminium; ausgezeichnetes Thermomanagement; geeignet für Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +45 °C; Schutzart IP54 raumseitig; Stoßfestigkeit IK06; Schutzklasse SK I; Lebensdauer 50.000 h (L70/B10); Leuchten Lichtstrom 2000 lm; Anschlussleistung 17 W; Leuchten Lichtausbeute 100 lm/W; Farbwiedergabe Ra 80; Lichtfarbe neutralweiß; Farbtemperatur 4000 K; Abstrahlwinkel 60°; Flackerfrei (< 165 Hz); blendfreie Lichtverteilung mittels speziellem Reflektor; UGR <19; Abmessungen 145 x 120 x 78 mm, Gewicht 0,50 kg.