# LEDON Feuchtraumleuchte Xtreme+ 1500 60W/120D/840 230V PMMA

LED-Anbauleuchte für herausfordernde Feuchtraum-Anwendungen mit LED-Konverter in Gehäuse montiert; Befestigung mit beiliegenden Montageklammern möglich; Gehäusematerial aus Polymethylmethacrylat (PMMA) und Edelstahl Endkappen; Ammoniak beständig; D-Kennzeichen; Schutzart IP69K; Schutzklasse SK I; Stoßfestigkeit IK08; Lebensdauer 50.000 h (L80/B10); Leuchten Lichtstrom 9000 lm; Schaltbar Ein/Aus; Durchgangsverdrahtung möglich, Anschlussleistung 60 W; Leuchten Lichtausbeute 150 lm/W; Farbwiedergabe Ra 80; Lichtfarbe neutralweiß; Farbtemperatur 4000 K; Abstrahlwinkel 120°; Flackerfrei (< 165 Hz); Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C; Abmessungen: 1500 x Ø 81 mm, Gewicht: 1,7 kg.