LEDON 29001063 LED PANEL 642x642 FLUSH MOUNTING KIT

Befestigungsset zum deckenbündigen Einbau der LED-Rasterleuchte mit den Maßen 597x597 mm (Art.Nr. 29001078 und 29001080); Einbau in gesägte Deckenöffnungen mit 624 x 624 mm; hochwertiger, weiß (RAL 9016) beschichteter Rahmen aus Aluminium; inklusive Schrauben und Befestigungsmaterial; Abmessungen: 642 x 642 x 61 mm, sichtbare Rahmenbreite: 28mm, Gewicht: 820 g.