LEDON 29001096 LED PANEL SUSPENSION KIT 4x2M

Seilabhängung für Abhängehöhe bis 2.000 mm für LED-Rasterleuchten; Edelstahlseile ø1,5 mm, Gewicht: 190 g.