LEDON 29001228 LED PANEL SUSPENSION KIT 2x2M

2-Punkt Seilabhängung für LED-Rasterleuchten; Abhängehöhe stufenlos wählbar von ca. 300 - 2.000 mm. Edelstahlseile ø1,5 mm, Gewicht: 130 g.